

3

 2 2

1

Irroita holkki (1) ja kaulus (2) toisistaan. Ruuvi kauluksen läpi, proppu kattoon ja kaulus+ruuvi kiinni proppuun. Tällöin kattokiinnitysosa on valmis. Pujota vaijeri holkin SUUREMMASTA päästä läpi siten että vaijerissa kiinni oleva pallo (3) jää holkin sisään. Sitten kiinnitä holkki ja kaulus toisiinsa, jolloin koko katto-osa on valmiina.

TÄMÄN JÄLKEEN SIIRRY PLEKSIIN JÄÄVÄN VAIJERIN KIINNITTÄMISEEN ELI OHJEESEEN 2.